

# ROUE SKI ROUE HYBRIDE

**UCR Roue Hybride**







Vitesse de roue et élasticité :

* 76-50 (= lente)
* Choix de roues avant ou roue arrière

**Les roues UCR sont des roues conçues pour les ski-roues classic. La gomme polyuréthane leur confère une grande durabilité.**

**Epaisse et stable, elles sont idéales lors des longues sorties en entrainements sur l’asphalte.**

**Vendues par paire (2 roues arrières).**

Caractéristiques techniques:

* Dimensions: 76x30mm
* Poids (la paire): 483g
* Moyeux : alliage aluminium 7075
* Gomme : PU

*A noter :* Le **shore** et le **rebond** (élasticité) sont deux facteurs importants qui font influencer l’adhérence et le comportement du ski-roue.

* Le shore indique la dureté et la vitesse d’une gomme.
* Le rebond indique l’élasticité de la gomme de la roue.

Le nom des roues est composé comme suit :   
‘’UC Shore – Rebond’’ (ex : UC 76-(50).